询价

20t卷扬机（慢速型）2台。

4.2.9 JM 20型电动卷扬机

适用于码头B=2200mm，长度1900m；堆场B=2200mm，长度1500m的露天皮带。

电动卷扬机技术参数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 卷扬机型号 |  JM 20 T | 减速器型号 |   |
| 额定拉力 |  200 KN | 电动机型号-功率 | YZR280m-6-45 KW |
| 卷筒直径X长度 | Φ700x1200 mm | 电动机额定转速 |  960 r/min |
| 卷筒容绳量 | 1000 m | 制动器型号 | YWZ-400/45 |
| 钢丝绳规格-直径 | 6x37 Φ34mm | 外型尺寸长宽高 | 2100x2315x1520mm |
| 钢丝绳额定速度 |  9 m/min | 凸轮开关型号 |  KT15-60/1 |
| 电阻器型号 | RK54-250L-6 | 整机重量 |  5000 kg |

4.2.1驱动部分采用内置式三级行星齿轮传动，传动比大，保证卷筒安全低速运转，齿轮表面渗碳淬火后麻齿处理。

**4.2.2 驱动电机采用佳木斯，具有较强的过载保护能力，保证电机在1.5倍以上电流过载时还能短时工作。**

4.2.3卷扬机控制箱内部元器件采用霍尼韦尔。