|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准或图集 | 单位 | 数量 | 报价数量 | 单价 | 总价 | 计划及对应图纸号 | 备注 |
| 1 | 沉降观测点 | Φ20钢筋墩挫头 L=140 、-100\*100\*6、Φ8\*400\*4根锚筋 | HRB400 | GB/T 1499.2-2024 | 组 | 12 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 2 | 改性沥青卷材 | 4mm厚带铝箔SBS | / | / | ㎡ | 67.900 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 3 | 土工布 | 600g/m2长丝无纺 | / | GB/T17643 | ㎡ | 665.79 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 4 | 土工膜 | 2mm厚HDPE土工膜 | / | GB/T17643 | ㎡ | 332.89 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 5 | 泄露管 | HDPE DN50 | Q235 | / | m | 4 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 6 | 钢丝网 | Φ5密孔 | / | / | ㎡ | 4 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 7 | 沉降观测点 |  | HPB300 |  | 组 | 16 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 8 | 沥青卷材 | 4mm厚带铝箔SBS | / | / | ㎡ | 135.7 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 9 | 土工布 | 600g/m2长丝无纺 | / | GB/T17643 | ㎡ | 1766.25 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 10 | 土工膜 | 2mm厚HDPE | / | GB/T17643 | ㎡ | 883.12 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 11 | 钢丝网 | Φ5密孔 |  |  | ㎡ | 5 |  |  |  | J-23006-CG-201-002(01) |  |
| 12 | 爬梯圆钢 | Φ20 | HPB300 |  | t | 0.200 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 13 | 拉环圆钢 | Φ14 | HPB300 |  | t | 0.002 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 14 | 花纹盖板 | 1200\*1200\*5mm | Q235B |  | 块 | 4 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 15 | 角钢 | 60\*6 | Q235B |  | 米 | 3.6 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 16 | 角钢 | 63\*6 | Q235B |  | 米 | 15 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 17 | 通埋-1（套管） | φ159x8 L=619 | Q235-B |  | 个 | 6 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 18 | 通埋-1（套管） | φ219x8 L=500 | Q235-B |  | 个 | 6 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 19 | 仪埋-1（套管） | φ219x8 L=450 | Q235-B |  | 个 | 3 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 20 | 套-1（套管） | 套管：Φ203x6 L=350 翼环：内径204、厚度10、外径324 | Q235-B |  | 个 | 2 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 21 | 套-2（套管） | 套管：Φ77x9 L=350 翼环：内径378、厚度15、外径498 | Q235-B |  | 个 | 1 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 22 | 止水钢板 | 300\*3mm | Q235-B |  | 米 | 51 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 23 | 二次灌浆料 | 普通 |  |  | T | 0.3 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 24 | 土工布 | 600g/m2长丝无纺 |  | GB/T17643 | ㎡ | 198.34 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 25 | 土工膜 | 2mm厚HDPE土工膜 |  | GB/T17643 | ㎡ | 99.17 |  |  |  | J-23006-CG-201-003(01) |  |
| 26 | 水泥基浆料 | 高强无收缩 |  | / | T | 10.00 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 27 | 滑动垫板 | 厚度10mm | Q235C | / | Kg | 283.08 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 28 | 预埋铁件YM-2 | 钢板厚度10mm，供一张6m\*1.5m钢板 | Q235B | / | ㎡ | 9 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 30 | 预埋铁件YM-3 | 钢板厚度8，一张6m\*1.5m钢板 | Q235B | / | 平米 | 9 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) | 一张6m\*1.5m钢板 |
| 31 | 灌浆料 | 高强无收缩 | 普通 | / | T | 1.5 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 32 | YM-X | M24 L=1010 三螺母+70\*70\*14垫片 | Q355D | / | 套 | 64 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 33 | 涂料 | 环氧沥青涂层 |  | / | t | 0.125 |  |  |  | J-23006-CG-201-004(01) |  |
| 34 | 防水套管 | A型DN300 (柔性) ，厚度10mm | Q235A | 02S404 | m | 0.45 |  |  |  | J-23006-CG-201-017(02) |  |
| 35 | 防水套管 | A型DN350（柔性）,厚度10mm | Q235A | 02S404 | m | 0.45 |  |  |  | J-23006-CG-201-017(02) |  |
| 36 | 钢板 | δ=12，一张6m\*1.5m钢板 | Q235B |  | ㎡ | 9 |  |  |  | J-23006-CG-201-017(02) | 一张6m\*1.5m钢板 |
| **合计** |  | **4668.87** |  |  |  |  |  |