|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求的技术规范 | | | | 提供的技术规范（请使用以下的空白处阐述所提供的项目） | | |
| **项目：**OSRO/SOM/810/CHA | | | **要求的数量** |  | | **提供的数量** |
| **描述：6.5HP (4.85kw)柴油水泵** | | | 5台 |  | |  |
| 1. | 技术规范 | | |  | | |
| 1. | 通用规范 | 缸径x冲程（mm） | 68 x 54 |  | | |
| 进口和出口尺寸（mm） | 75(3”) |  | | |
| 总重量（Kg） | 30 |  | | |
| 净重量（Kg） | 28 |  | | |
| 尺寸（长、宽、高；mm） | 510 x 385 x 425 |  | | |
| 2. | 输出参数 | 泵扬程（m） | 20 |  | | |
| 抽吸高度（m） | 8 |  | | |
| 额定速度（RPM） | 3600 |  | | |
| 输出马力，（w） | 6.5, (4.85) |  | | |
| 流量（m3/h） | 60 |  | | |
| 3. | 发动机参数 | 品牌 | 著名品牌 |  | | |
| 发动机类型 | 1缸，空冷，4冲； |  | | |
| 点燃系统 | TCI |  | | |
| 启动系统 | 手拉 |  | | |
| 排气量（CC） | 196 |  | | |
| 润滑油容量（L） | 0.6 |  | | |
| 持续操作时间（H） | 2 |  | | |
| 4 |  | 质保 | 向制造商提供质量保证（月份） | 12 |  | |
| 向业主提供英文手册 | 提供 |  | | |
| 5 | 管道 | 重型 75mm直径HDPE软管，提供联轴器连接备件。 | 300 |  | | |
| 6 |  | |  |  | | |