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1. 不锈钢单直缝焊管，19x0.8x15720mm, ASTM A249;
[bookmark: _GoBack]2. 要求按AISI 304 与AISI 321报2个价格，数量暂按工厂最小起订量报；
3. 换热管要求：
对母材的附加要求：
- 20°C 时的屈服强度不低于 216 MPa；
- 200°C 时的拉伸试验。评定标准按 ПНАЭ Г-7-002-86 表 П1.1：
- 抗拉强度——≥ 421 MPa；
- 屈服强度——≥ 177 MPa；
- 扩口试验；
- 抗晶间腐蚀试验（按 ГОСТ 6032-2017 采用 AMU 法并进行敏化加热）；
- 超声波检测。人工缺陷深度应不超过壁厚的 10%；
- 热处理
4. 为项目预算，项目2027年启动采购,不指定原料厂家，但报价请注明原料厂

采购人：济南华菱钢管有限公司15275105840。
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