干式真空泵（无油真空泵）询价技术要求

台数：2台；

技术参数

抽气量：600L/S

极限压力：<50Pa

形式：单级或真空机组

应用场合：化工精馏

气体介质：酸性（PH=3-7）

介质溶解性：不溶水，可溶于溶剂；

要求：排气需要回收

控制：带PLC控制柜，可实现与上位机DCS通讯功能485；

电气系统：B级防爆；

报价方需要提供：

1. 报价组成清单；
2. 系统功率；
3. 开停机操作说明书；