技术要求:

产量 12 000 瓶/小时

灌装量 25 和 50 ML

医疗酊剂,酒精含量70%

防爆配置作为选项

图纸见附件,尺寸为客户用绿色标注的尺寸，下表关于瓶子的尺寸翻译表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准容量 | 容量 | | 直径 D | | H | | h | 重量不超 |
| 满瓶 | 偏差 | 标准 | 偏差 |  |  |
| 25毫升 | 30 | 42 | ±4 | 38 | ±0.5 | 75 | ±0.6 | 44 | 52 |
| 50毫升 | 50 | 62 | 42 | 85 | ±0.7 | 52 | 70 |

重要的问题：

进瓶如何解决？灌装精度？

未加塞或者未旋盖机器是否自动剔除？

机器是否可以达到自动化？几个工人操作生产线？

