# 滤网技术要求

1、本技术要求适用于山东菏泽发电厂所配备的滤网，滤网应满足炉前油枪支管上过滤器的结构、性能、安装和维护等方面的技术要求。报价前必须与电厂该项目专业技术人员沟通，落实相关技术参数以及安装、调试等方面的事宜。

2、供货范围：燃油滤网GL41H-64C，φ94×194mm，数量50只，交货期要求：合同签订后1月内交货。

3、滤网板采用316L材质，厚度不小于0.2mm，目数100目，压力等级6.4MPa，为方便更换滤网，滤网上侧应设拉手。

4、为保障滤网强度，滤网须有框架，框架使用304不锈钢材质制作。

5、供货的同时务必提供：此型号产品试验报告、结构图纸、合格证等资料的原件。

2020年7月8日