|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **货物****名称** | **单位** | **数量** | **参数、要求** |
| 1 | 指挥棒 | 支 | 2 | 材质：不锈钢，规格：长1米。 |
| 2 | 大鼓 | 只 | 12 | 背架，白色喷漆、鼓锤、鼓钥匙鼓腔尺寸：直径24英寸，厚度12英寸鼓腔木腔材质，表面喷白色PVC.  |
| 3 | 小鼓 | 只 | 24 | 1、背架，白色喷漆、鼓锤、鼓钥匙；2、鼓腔尺寸：直径14英寸，厚度5.5英寸；3、鼓腔木腔材质，表面喷白色PVC. 4、产品制造商为中国轻工业乐器行业十强企业，提供复印件盖厂家公章；5、产品品牌获得国家工商行政管理总局商标局认定“中国驰名商标”，提供复印件盖厂家公章；6、制造商通过ISO9001质量认证证书、ISO14001环境管理体系认证、QHSAS 18001职业健康安全管理体系认证，，提供复印件盖厂家公章；7、产品制造商由中华人民共和国文化部颁发的国家文化产业示范基地，提供复印件盖厂家公章；8、产品制造商获得省市级以上颁发的高新技术企业证书，提供复印件盖厂家公章；9、产品制造商为中国教育装备行业协会会员单位，提供2017年会员证书，提供复印件盖厂家公章。 |
| 4 | 大镲 | 副 | 4 | 响铜材质，直径35CM,附尼龙背带 |
| 5 | 小镲 | 副 | 8 | 响铜材质，直径28CM,附尼龙背带 |
| 6 | 小号 | 支 | 6 | 1、调性：bB调；材质：黄铜，嘴子管磷铜材质，按键为欧式活塞，表面处理为漆金；2、音准：按产品标准标注的音域范围，其任意两音音准的最大允许误差之差20音分、各音音准允许误差+10、-10音分及相邻两音音准误差之差35音分 ；3、立式阀键轴孔配合：立式阀键直径≤18mm，最大间隙0.065mm， 直径﹥18mm，最大间隙0.075mm;4、调音管、附管内外管配合：最大间隙应不大于0.10mm;5、管体气密性：应不小于0.04MP；6、装配：各部件装配应准确，吻合应严密，内外应清洁。附管、调音管的结合部位应严密，拆卸应方便，拉动应自如；7、外观：号嘴表面不得有砂眼、气孔、蜂窝等缺陷。8、含油手套、擦琴布 |
| 7 | 鼓乐队服装 | 套 | 86 | 1、材料：制服尼面料2、面料透气性好，色彩鲜艳3、设计风格新颖独特。 |