考虑现货跟期货
1. 102x10, 30CrMnSiA, GB/T 8162, 5吨，超声波L4探伤，小试样室温KCU纵向最小冲击功值为39J. --与国标差别
2. 203x60, 45#, GB/T 8162, 10吨，屈服≥323MPa--与国标差别
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