|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **采购需求（技术参数、性能、配置等要求）** | **数量** | **参考单价（元）** |
| 1 | 卷式纳滤膜 | 有效膜面积:37m2。尺寸约：长度1016mm，内径38mm，外径201mm。膜片类型:聚酰胺复合膜。最高操作温度:45℃（113℉）。最高操作压力:580psi（41bar）。最高压降:15psig。PH范围(运行):3～8。PH范围(清洗):1～11。最大进水流量:65gpm（15.9m3/h）。最大给水污染指数：SDI5。最大给水浊度：1NTU。游离氯容忍量c：＜0.1ppm。所投产品必须保证提供全新产品，产品应符合国家有关安全规定。 | 70支 |  |
| 商务要求 |
| 免费保修期及其他要求 | 1. 售后服务按国家相关的规定施行（按国家三包要求），免费保修期不少于1年。
2. 在产品出现故障或需要维护时电话通知后，12小时内赶到现场解决问题。
 |