询体积分别为：50，80，100，123 升的复合材料气瓶，单个规格年需求量过万支，出口国外车上用。

气瓶必须要保证在26 Mpa的空气压力下 以及零下45℃ 至零上85℃的条件下密封。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作压力，兆帕 | 容积，升 | L，毫米 | 瓶重，千克 | 带气的重量，千克 |
| 20 | 50 | 900 | 38.7 | 45.7 |
| 20 | 80 | 1360 | 57.7 | 68.9 |
| 20 | 100 | 1660 | 70.2 | 84.2 |
| 20 | 123 | 2000 | 84.7 | 102 |



