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需要定尺 坡口交货，
尺寸要求 Φ219×10 L=3535 20支  Φ219×10 L=4200 20支 无钝边，30°外坡口不允许拼接。
尺寸要求 Φ159*6 L=1348 4支  Φ159*6 L=2148 4支 无钝边，30°外坡口不允许拼接。
[bookmark: _GoBack]采购人：济南华菱钢管有限公司15275105840（微信同号）
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BRI 219.00 | 1000 | ER 20G GB/T 5310-2023 Lo 8.000
BRI 159.00 600 | ER 09CrCuSb | NB/T47019.3-2021 Lo 0.350





