	询价单

	序号
	品种
	钢级
（钢种）
	规格
（mm)
	长度
(米/支)
	数量
（吨）
	管端
	执行标准
	交货期
	备注

	1
	马氏体不锈钢管
	Super 13Cr-110ksi
	219.08*31.75
	4.00-5.80
	30
	平端
	API 5CRA PSL2
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	
	
	
	
	30
	
	
	
	

	客户名称
	

	技术（特殊）要求
	1、 单支4.00-5.80米非定尺；
2、 外表面涂清漆，管端平端戴管帽，管子配吊带绳用于安全吊装;
3、 实际计重;
4、 尺寸偏差：OD +/-1%; WT +20%/-0%；提供尺寸检测报告；
5、 [bookmark: _GoBack]工厂要求：需获得API 5CRA证书并提供此证书，有17Cr或15Cr或Super 13Cr生产经验，并提供SSC和HIC试验报告样本。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



