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1. 行号4要求纵向焊接头质量系数1.0，100%射线检测，冲击温度-20度，冲击功平均值大于等于40J。
2. 行号3客户强调要求冲击温度-40度，冲击功平均值大于等于40J；单支钢管长度大于12米。3.其他按标准执行。
3. 行号1要求冲击温度-20度，冲击功平均值大于等于40J。
4. 行号2要求冲击温度-45度，冲击功平均值大于等于27J。
5. [bookmark: _GoBack]行号2如果无法按L245N生产也可以按L245Q生产。

采购人：济南华菱钢管有限公司15275105840。
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