	1
	DW-0051-01
	空气炸锅
	4升机械式
	黑色
	4升机械式 – 黑色
	300
	件
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	2
	DW-0051-02
	空气炸锅
	4升机械式
	白色
	4升机械式 – 白色
	300
	件
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	3
	DW-0051-03
	空气炸锅
	4升机械式
	不锈钢黑
	4升机械式 – 不锈钢黑
	300
	件
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
	

	4
	DW-0052-01
	空气炸锅
	6升数码
	黑色
	6升数码 – 黑色
	200
	件
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	5
	DW-0052-02
	空气炸锅
	6升数码
	白色
	6升数码 – 白色
	200
	件
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	6
	DW-0052-03
	空气炸锅
	6升数码
	不锈钢黑
	6升数码 – 不锈钢黑
	200
	件
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
	

	7
	DW-0053-01
	空气炸锅
	8升带视窗
	黑色
	8升带视窗 – 黑色
	200
	件
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	8
	DW-0053-02
	空气炸锅
	8升带视窗
	白色
	8升带视窗 – 白色
	200
	件
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	9
	DW-0053-03
	空气炸锅
	8升带视窗
	不锈钢黑
	8升带视窗 – 不锈钢黑
	200
	件
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
	

	10
	DW-0054-01
	双篮空气炸锅
	9升
	黑色
	9升 – 黑色
	200
	件
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	11
	DW-0054-02
	双篮空气炸锅
	9升
	白色
	9升 – 白色
	200
	件
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	12
	DW-0054-03
	双篮空气炸锅
	9升
	不锈钢黑
	9升 – 不锈钢黑
	200
	件
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
	

	1
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	2
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	3
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	4升篮；机械双旋钮控制；1400–1600瓦；220–240伏，50/60赫兹；温度80–200°C；定时0–60分钟；热风循环；可拆卸不粘炸篮/托盘；防烫手柄；过热保护；自动关机；防滑脚垫；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
	

	5
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
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	6升篮；数码触控；1600–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；热风循环；可拆卸不粘炸篮；过热保护；自动关机；防烫手柄；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
	

	9
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	8升篮；数码触控；可视窗+内置灯；1700–1800瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；不粘可拆卸炸篮；过热保护；自动关机；沙特G型插头；阿拉伯语/英语说明书；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：黑色
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：白色
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	9升双篮总容量（约4.5升+4.5升）；数码独立控制；同步/配对烹饪；2200–2400瓦；220–240伏，50/60赫兹；80–200°C；定时最长60分钟；≥8种预设；可拆卸不粘炸篮；自动关机/过热保护；沙特G型插头；目标保修1年。 所需变体/表面处理：不锈钢/黑色
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