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1.钢管含碳量≤0.41，其他标准执行GB/T3077标准，
2.质保书需注明晶粒度及非金属夹杂物。
3.去应力退火交货，
[bookmark: _GoBack]4.逐根探伤，不得有裂纹，探伤标准GB/T5777、JB/T4730.3-2015,附探伤报告和成品管质保书。
5.管坯限定厂家：西钢、抚钢、宝钢
项目地：安徽
采购人：济南华菱钢管有限公司15275105840
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