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	序号
	材料名称
	规格型号
	材质
	暂定 数量
（吨）
	质量要求
	质量要求

	1
	无缝钢管
	φ50×5mm
	20
	553.49
	质量标准应执行标准无缝钢管应符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018的有关规定、JTG/T 3650-2020、JTG/T 3660-2020；若上述标准国家重新颁布，按新标准执行。
	详见供货要求表

	2
	无缝钢管
	φ76×6mm
	20
	22.37
	
	详见供货要求表

	合计
	吨
	575.86
	
	


质量要求：无缝钢管采购质量标准应执行《输送流体用无缝钢管》GB/T8163-2018、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T 3650-2020)、《公路隧道施工技术规范》(JTG/T 3660-2020)中无缝钢管的其他相关质量要求；若上述标准国家重新颁布，按新标准执行。
