国外玻璃生产流程采购单

装载台→玻璃定位台→数控玻璃接缝机→玻璃清洗→烘干→玻璃数码印刷机→双辊玻璃喷漆机→除湿风机→玻璃喷涂烘干炉→送料定位表带→除湿风机→玻璃辊烧炉→卸料 冷却台→自动玻璃卸载机