|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **要求的技术规范** | | | | **提供的技术规范**  **（请在下面空白处，阐明所提供的技术规范）** | | |
| **项目：** | | | **数量** |  | | **提供的数量** |
| **描述：土工膜焊接机** | | | **5个** |  | |  |
| **3.** | **技术规范** | | |  | | |
| 1. |  | 电压（V） | 220V |  | | |
| 频率（Hz） | 50/60Hertz |  | | |
| 电源（W） | 800W |  | | |
| 焊接速度（m/min） | 0.5 - 5M/min |  | | |
| 加热温度（0C） | 0-430 0C |  | | |
| 焊接材料的厚度（mm） | 0-1.5 mm |  | | |
| 重叠厚度(mm) | 100 |  | | |
| 焊接宽度（mm） | 12.5mm x 2 |  | | |
| 焊合强度（原材料抗拉强度的%） | 85 |  | | |
|  | 重量（Kg） | 5 |  | | |
|  |  | 质保期（月） | 12 |  | |
|  | 绝缘等级 | 二级 |  | | |
| 2 |  | | |  | | |