**华生首府C、D区住户水表、电表及**

**低压配电箱招标技术参数**

1. 住户电表：

4-7#楼住户电表采用多回路智能预付费计量电度表；数量：49台，每台均按我公司提供的住户多回路配电系统图设计生产组装，不足18回路的均按18回路预留设计生产组装。附：4-7#楼住户多回路电表箱配电系统图及配电干线图。

1. 住户水表：

4-7#楼住户水表采用IC智能预付费水表，住户水表口径为DN20，数量：802块，具体数量以招商及房产局实测户数为准。附：4-7#楼生活给水系统图。

1. 低压配电箱：

C、D区低压配电柜（箱）按C、D区电气施工平面图及低压配电柜（箱）系统图为准；附：低压配电柜（箱）电器元件品牌及生产厂家表。

报价说明：除所有设备控制箱外，如：消防水系统设备水泵、风机、排污泵，电梯，住户多回路配电箱，户内配电箱等。按配电系统图及数量报价。