**聊城信源集团郝集电厂**

**原水预处理工程设备系统**

**酸雾吸收器技术协议**

山东菲达润扬环境科技有限公司

1. **订货清单及要求**

**1、酸雾吸收器**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **形式** | **规格型号** | **管口要求**  **（全部采用法兰接口）**  **每个接口数量各1** | **单位** | **数量** | **生产厂家** | **备注** |
| 1 | 酸雾吸收器 | 碱液式 | DN600，PVC材质 ，壁厚不小于18mm | 进气口1DN40 PN10顶部  进气口2DN40 PN10顶部  进碱口DN32 PN10顶部  溢流口DN32 PN10上部  排污口DN32 PN10下部 | 台 | 1 | 国产优质 | 买方提供外形图。管口方位由买方确定后，卖方提供图纸内所有组件。含进气止回阀及支管 |

**二、技术资料**

1）卖方提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文，进口设备提供的图纸和资料应翻译成中文随同原文一并提交，图纸资料以英文为准。所有资料应为原件。电子版图纸应为AutoCAD2004格式，文本文件应为Word/Excel2003格式。

2）随机资料：

随机资料包括但不限于：产品材质报告、产品合格证、产品说明书、安装尺寸、发货装箱单、检验报告等。

卖方随机技术资料为每台设备**2套**。随机资料要求单独装箱，随设备一起发货。

**三、其它**

1）本协议作为合同附件，与合同正文具有同等效力。

2）本协议一式二份，双方各执一份。本协议自双方盖章后生效。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **买方：** |  | **卖方：** |  |
| 联 系 人： |  | 联 系 人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  | 电子邮箱： |  |
| 日 期： |  | 日 期： |  |