类集装箱及相关配套设施采购

类集装箱

1.规格：长4m，宽1.6m，高标准，淋浴区和如厕区均提供一人使用（具体以现场为主）。

2.功能：具有洗浴和如厕功能且干湿分离

3.具体要求：

（1）具有良好采光及通风条件；

（2）洗浴区相关配套设施安装完备，包括但不限于冷热分水阀门、进出水管道、洗浴软管、电线、防水插座、下水管道、衣服及淋浴品放置架、开关、电热水器等；

（3）如厕区相关配套安装完备，包括但不限于厕所冲水箱、电线、插座、留有洗衣机放置位置及污水与粪便水分离管道，蹲便器、洗手台等。

（4）预留进出水管道接口、用电设备接口等。

（5）具有良好的防水、防潮、防触电环境。

（6）污废水收集箱：密闭体系，每天三人且半年清理一次。

（7）提供相关服务方案。包括但不限于应急保障预案、售后服务方案等。

4.质保期：2年，在质保期内进行免费维修或更换。留合同金额的5%作为质保金。

5.报价：包括但不限于设施配套费、类集装箱费、门窗费、运输费、增值税税费、吊车安装费、卸货费等一切相关费用。

6.送货地点：走马垃圾二次转运站污水处理厂（重庆市九龙坡区走马镇灯塔村水头湾和夏家坝垃圾二次转运站污水处理厂（重庆市渝北区双龙湖街道方家山村，具体以现场踏勘为主。