# GOVBUY ENQUIRY

报价截止时间：11月23号

**一、Buyer（采购方）**

|  |  |
| --- | --- |
| Company name | Elite Textile Trading LLC |
| Address | 300 Spectrum Center Drive Suite 400，Irvine CA 92618 |
| 中国苏州办公室 | 苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道111号天运广场5号楼21楼 |
| 电话 | 0512-65630708、17712662220、15306130295 |

**二、Supplier（供应商）**

|  |  |
| --- | --- |
| Company name公司名 |  |
| Address地址 |  |
| Contact联系人 |  |
| Tel联系电话 |  |

**三、Product（产品信息）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Country国家 | 加拿大 | State州 | The Nova Scotia |
| Department部门 | HALIFAX REGIONAL MUNICIPALITY | Solicitation编号 | 20-431 |
| Published发布 | 11.11 | Closing截止 | 11.26 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. 编号 | ITEM  产品 | Unit Type Request 单位 | QUANTITY  数量 | | | UNIT PRICE  含税单价 | DELIVERY TIME交期 |
| 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |  |  |
| 1 | MEETING CHAIR 会议室椅子 | Each 一个 | 125 | 100 | 125 |  |  |
| 2 | BOARDROOM CHAIR 董事室椅子 | Each 一个 | 50 | 70 | 70 |  |  |
| 3 | GUEST SIDE CHAIRS 扶手椅 | Each 一个 | 200 | 150 | 200 |  |  |
| 4.1 | CAFÉ CHAIR-Table Height 咖啡吧椅子（桌子高度） | Each 一个 | 75 | 75 | 75 |  |  |
| 4.2 | CAFÉ CHAIR -Counter Height 咖啡吧椅子（柜子高度） | Each 一个 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 4.3 | Café Chair-Bar Height 咖啡吧椅子（吧台高度） | Each 一个 | 25 | 25 | 25 |  |  |

Product description（英文+中文）：

Item#1: MEETING CHAIR

•Must meet ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard

• Must be GREENGUARD and/or SCS Indoor Advantage Certified

• Must be able to support up to 300lbs • Seat dimensions: 18”D x 20”W (+/-1”)

• Back height from seat within 17” – 22”

• Height adjustable range within 15”-22”

• Preference to chairs with adjustable arms

• Must include a mesh back with multiple color options

• Upholstery must meet an abrasion rating of 100 000 double rubs (minimum)

• Upholstery must be stain resistant, and preference to upholstery that is easily cleanable

• Must have fabric and vinyl upholstery options in a variety of colors for the seat

• Front of seat must have a waterfall edge • Must include a 5 (five) Caster base

• Must be available with caster options suitable for both hard surface (LVT) and carpet flooring types, at no additional cost

* 必须符合 ANSI/BIFMA e3-2014e 家具可持续性标准
* 必须经过GREENGUARD和/或 SCS 室内优势认证
* 必须能够支持高达300磅的重量
* 座椅尺寸：18"D x 20"W （\* /-1"）
* 座椅靠背高度在 17" - 22"范围内
* 整体高度在 15"-22" 范围内
* 偏爱具有可调节臂的椅子
* 必须包括具有多种颜色选项的网状背
* 垫衬物必须达到 100 000双擦系数（最小） 的耐磨等级
* 垫衬物必须防污，并偏向于易于清洁的垫衬物
* 座椅必须具有各种颜色的织物和乙烯基类垫衬物选项
* 座椅前部必须具有瀑布样式加工边
* 必须包括 5脚轮底座
* 必须提供适用于硬表面（LVT）和地毯类型地面的脚轮选项，无需额外费用

数量：125个

Item#2: Boardroom Chair

• Must meet ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard • Must be GREENGUARD and/or SCS Indoor Advantage Certified • Must be able to support up to 300lbs • Seat dimensions: 19”D x 19”W (+/-1”) • Back height from seat: Ranges 20” – 24” • Height adjustable range within 15” – 22” • Upholstery must meet an abrasion rating of 100 000 double rubs (minimum) • Upholstery must be stain resistant, and preference to upholstery that is easily cleanable • Must have fabric and vinyl upholstery options in a variety of colors for both back and seat • Arm style to be fixed style , all arm color options to be included in bid price • Base style to be 5 (five) caster base, all base color options to be included in bid price • Must be available with casters options suitable for both hard surface (LVT) and carpet flooring types, at no additional cost

• 必须符合 ANSI/BIFMA e3-2014e 家具可持续性标准

• 必须获得 GREENGUARD 和/或 SCS 室内优势认证

• 必须能够支撑高达 300 磅的重量

• 座椅尺寸：19"D x 19"W （+/-1"）

• 座椅后背高度范围：20"-24"

• 椅子高度可调范围在 15" - 22"

• 垫衬物必须符合 100 000 双擦系数 （最小） 的磨损等级

• 垫衬物必须具有防污性，偏向于易于清洁的垫衬物

• 必须有织物和乙烯基的垫衬物选项，并提供多种颜色的后背和座椅

• 手臂是固定样式的，所有手臂颜色选项要包括在投标价格中

• 基本风格为5脚轮底座，所有基本颜色选项都包含在投标价中

• 必须提供适用于硬表面（LVT）和地毯类型地面的脚轮选项，无需额外费用

数量：50个

Item#3: GUEST SIDE CHAIRS

• Must meet ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard

• Must be GREENGUARD and/or SCS Indoor Advantage Certified

• Must be able to support up to 300lbs

• Must include flip-up nesting seat with 4 leg base

• Must include a mesh back with multiple color options

• Seat dimensions: 18”D x 18”W (+/-1”)

• Back height from seat: Ranges 16” – 19”

• Available with fixed/attached arms

• Upholstery must meet an abrasion rating of 100 000 double rubs (minimum)

• Upholstery must be stain resistant, and preference to upholstery that is easily cleanable

• Must have fabric and vinyl upholstery options in a variety of colors for the seat

• Preference to upholstery selection that match options available for item 1.0 Meeting Room Chair

• Must be available with glides or caster options that are suitable for both hard surface (LVT) and carpet flooring types at no additional cost

• 必须符合 ANSI/BIFMA e3-2014e 家具可持续性标准

• 必须获得GREENGUARD和/或 SCS 室内优势认证

• 必须能够支撑多达300磅重量

• 必须包括带4条腿底座的翻转式嵌套座椅

• 必须包含具有多种颜色选项的网状靠背

• 座椅尺寸：18 "D x 18"W （+/-1"）

• 座椅的靠背高度范围 16"-19"

• 可使用固定/附加型扶手

• 垫衬物必须达到 100 000 双擦系数（最小） 的磨损等级

• 垫衬物必须防污， 偏向易于清洁的垫衬物

• 必须有织物和乙烯基的垫衬物选项，并有各种颜色的座位可供挑选

• 偏好与项目1.0会议室椅子一致或般配的垫衬物

• 必须提供可滑动或脚轮选项，适合硬表面（LVT）和地毯类型地面，无需额外费用

数量：200个

Item#4: CAFÉ CHAIR

•Must meet ANSI/BIFMA e3-2014e Furniture Sustainability Standard

• Must be GREENGUARD and/or SCS Indoor Advantage Certified

• Must be able to support up to 300lbs

• All chair heights must match in style

• Leg style to be either a sled base or 4 leg base without casters

• Glides must be suitable for both hard surface (LVT, tile) and carpet flooring types at no additional cost

• Seat dimensions: 18”D x 18”W (+/-1”)

• Back height from seat: 17” (+/-1”)

• Seat and back must be plastic non-upholstered with minimum of 10 color options

4.1 Café Chair – Table Height • Seat height: 17” (+/- 1”)

4.2 Cafe Chair – Counter Height • Seat height: 24” (+/- 1”)

4.3 Café Chair – Bar Height • Seat height: 29” (+/- 1”)

产品#4： 咖啡吧椅  
• 必须符合 ANSI/BIFMA e3-2014e 家具可持续性标准

• 必须获得 GREENGUARD 和/或 SCS 室内优势认证

• 必须能够支撑高达300磅的重量

• 所有座椅高度必须符合类型要求

• 椅子腿的类型应为雪橇底座或4腿底座，无脚轮板

• 滑翔必须适用于硬表面（LVT、 瓷砖）和地毯地板类型，无需额外费用

• 座椅尺寸：18"D x 18"W （+/-1"）

• 座椅靠背高度：17" （+/-1"）

• 座椅和靠背必须为非软垫塑料，至少 10 种颜色选项

产品4.1 咖啡椅（餐桌高度）•高度： 17" （+/- 1"） ，数量75个

产品4.2 咖啡厅椅（柜台高度）• 高度： 24" （+/- 1"） ，数量25个

产品4.3 咖啡椅（吧台高度）• 高度： 29" （+/- 1"），数量25个

送货地址：Halifax Regional Municipality, Nova Scotia, Canada

交期要求：1. Unless otherwise agreed to by HRM in writing, all Goods shall be shipped F.O.B. per IncoTerms 2010 to HRM’s Delivery Point.除非与HRM另外达成书面协议，所有货品都应以IncoTerms 2010里要求的目的地交货的形式送往HRM的收货点。

3. Warranty on installation minimum one (1) year from date of installation.安装保险必须有效期在安装日起算一年以上

Product warranty against manufacturers defects or premature component failure minimum five (5) years.产品针对制造商瑕疵或不够完善的部件瑕疵方面的保险必须有五年以上有效期。

发货要求：（一次/按需发货）一次发货

**四、Remark（备注）**

|  |  |
| --- | --- |
| Packing包装方式： |  |
| G.W毛重 |  |
| Volume 体积 |  |
| HS code海关编码： |  |
| Date报价日期： |  |