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	序号
	产品系列
	制冷量
	功能
	技术类型
	计划采购数量（台）
	技术备注
	供应商型号
	FOB 美元单价 (USD / 台)
	金额小计 (USD)

	1
	分体空调
	12000 BTU
	单冷
	定频
	160
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器
	
	
	

	2
	分体空调
	12000 BTU
	单冷
	变频
	240
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	3
	分体空调
	12000 BTU
	冷暖
	定频
	160
	T3 工况，60Hz，热泵功能
	
	
	

	4
	分体空调
	12000 BTU
	冷暖
	变频
	240
	T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	5
	分体空调
	18000 BTU
	单冷
	定频
	200
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器
	
	
	

	6
	分体空调
	18000 BTU
	单冷
	变频
	300
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	7
	分体空调
	18000 BTU
	冷暖
	定频
	200
	T3 工况，60Hz，热泵功能
	
	
	

	8
	分体空调
	18000 BTU
	冷暖
	变频
	300
	T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	9
	分体空调
	24000 BTU
	单冷
	定频
	200
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器
	
	
	

	10
	分体空调
	24000 BTU
	单冷
	变频
	300
	T3 工况，60Hz，铜管冷凝器；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	11
	分体空调
	24000 BTU
	冷暖
	定频
	200
	T3 工况，60Hz，热泵功能
	
	
	

	12
	分体空调
	24000 BTU
	冷暖
	变频
	300
	T3 工况，60Hz，热泵功能；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	

	13
	柜机 / 分体空调
	36000 BTU
	冷暖
	定频
	80
	需分别提供壁挂 / 落地 / 卡式 / 风管机方案报价
	
	
	

	14
	柜机 / 分体空调
	36000 BTU
	冷暖
	变频
	120
	需分别提供壁挂 / 落地 / 卡式 / 风管机方案报价；变频 PCB 与压缩机需保修
	
	
	



